**GARDEROBENSCHRÄNKE TYP SGVK13**

**Die im Folgenden blau dargestellten Textbausteine sind Optionen, die von der ausschreibenden Stelle alternativ zum schwarz gedruckten Text ausgewählt werden können. In diesem Fall ist der entsprechende schwarze Text zu löschen und die Bezeichnung „Als Alternative“ zu entfernen.**

**FABRIKAT:**

**TYP SGVK13** derSchäferTrennwandsysteme GmbH,
56593 Horhausen, Tel. 02687/91510, [www.schaefer-tws.de](http://www.schaefer-tws.de)
oder technisch und optisch absolut gleichwertig.

**ZERTIFIZIERUNGEN, NORMEN:**

Das System ist TÜV geprüft und verfügt über das GS Zeichen. Das entsprechende Zertifikat ist vorzulegen. Systeme ohne gültige TÜV GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit des Produktes muss das System PEFC (PEFC/04-31-3143) oder FSC® (FSC-C147242) zertifiziert sein. Das entsprechende Zertifikat des Systemherstellers ist vorzulegen. Systeme ohne gültige PEFC oder FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen. Es reicht nicht aus, ein allgemeines Zertifikat der verwendeten Platten vorzulegen.

Die verwendeten Materialien entsprechen im einzelnen folgenden Normen und Regularien:

* HPL-Kompaktplatten gemäß DIN EN 438-7
* Edelstahl gemäß DIN EN 10088, Werkstoffgüte 1.4301, bzw. ASTM A276, AISI 304
* Aluminium Strangpressprofile gemäß DIN EN 573 und DIN EN 755, Werkstoffgüte EN WA6063. Oberflächenbehandelt (nicht oberflächenbehandelte Aluminiumteile sind nicht zugelassen) farblos eloxiert gemäß EURAS E6/C-0 bzw. DIN 17611 E6/EV1 oder Pulverbeschichtung gemäß DIN EN 12206-1
* Kleb- und Dichtstoffe dürfen nur verwendet werden sofern sie gemäß EU-Chemikalienverordnung (CLP Verordnung) nicht klassifizierungspflichtig sind
* Das Produkt ist konform mit der Europäischen Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH). Eine entsprechende Konformitätserklärung des Herstellers kann vorgelegt werden.
* Befestigungsmittel, wie Schrauben, Nieten, etc. verzinkt oder aus Edelstahl

**BAUART:**

Wasserfeste Garderobenschränke aus einem Gehäuse aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech in Verbindung mit Türen aus HPL-Vollkernplatten.

**SCHRANKKORPUS:**

Stabile, korrosionsgeschützte Ausführung aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Qualitätsfeinblech, elektrisch punktgeschweißt. Türpfosten durch eingeschweißte U-Profile zu geschlossenen Rechtecken ausgebildet, damit sich keine Schmutzecken bilden. Belüftung des Schranks durch einen Spalt zwischen Türe und Korpus von ca. 4 mm.

Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Sauberhaltung.

Oberflächenbeschichtung durch hochwertige und widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Schichtdicke ca. 60 - 80 my. Oberfläche kratz- und schlagbeständig, farbton- und hitzestabil.

**TÜREN:**

Türen aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten, Ecken körperfreundlich abgerundet, Radius 5 mm. Stabile, verdeckte Türbänder aus Edelstahl. Ein Türstopper aus 7 mm Edelstahl begrenzt die Öffnung auf 95 Grad.

**SCHLOSS:**

Sicherheits-Zylinder-Hebel-Schloss als Hauptschließanlage.

**Als Alternative:**
Münzpfandschloss, wasserfest, für den Einwurf von 1 Euro und 2 Euro als Hauptsschließanlage.

**Als Alternative:**
Drehriegelverschluss für bauseitiges Vorhängeschloss.

**Als Alternative:**
Türen vorgereichtet für den Einbau eines bauseitig zur Verfügung gestellten Schloss des Typs XXXX (bitte spezifizieren). Der Einbau ist durch den Auftragnehmer vorzunehmen und in einer separaten Position ausgeschrieben.

**NUMMERIERUNG:**

Nummernschild, stabil genietet in Aluminiumoptik mit schwarzen Ziffern, dreistellig.

**Als Alternative:**
Nummerierung in das HPL der Türe eingefräst. Schriftart Arial, Höhe 20 mm, Zahlen komplett ausgefräst, dreistellig.

**INNENAUSSTATTUNG:**

Einteilige Schränke mit fest eingeschweißtem Hutboden mit darunter liegender durchgehender fest montierter Kleiderstange mit einem Zweifach-Kunststoff-Schiebehaken. Türen ausgestattet mit Diebstahlsicherung.

Zweifachschränke mit durchgehender fest montierter Kleiderstange je Fach mit einem Zweifach-Kunststoff-Schiebehaken. Türen ausgestattet mit Diebstahlsicherung.

Dreifachschränke ohne Innenausstattung.

Z-Schränke mit Innenaufteilung aus Stahlblech sowie pro Fach eine durchgehender fest montierte Kleiderstange mit drei Kunststoff-Schiebehaken. Türen ausgestattet mit Diebstahlsicherung.

**FARBEN:**

Korpus in RAL9010 reinweiß pulverbeschichtet, anderer RAL Farben gegen Mehrpreis erhältlich. Platten gemäß Herstellerfarbkarte. Aluminium Untergestelle naturfarben eloxiert (E6/EV1).

**STANDARDMAßE:**

Breite: 300 mm
Tiefe: 475 mm
Höhe: 1.850 mm (Korpushöhe ohne Untergestell bzw. Sockel)
Höhe: 1.570 mm (Korpushöhe ohne Untergestell bzw. Sockel bei Montage mit vorgebauter Sitzbank)

**MONTAGE:**

Montage der Schränke auf einem Sockel aus Aluminiumuntergestell mit Rundrohr d = 40 mm, pulverbeschichtet oder eloxiert, mit verstellbaren Schraubfüßen, 150 mm hoch

**Als Alternative:**
Montage der Schränke auf einem bauseitigen geschlossenen und gefliesten Sockel, 120 mm hoch.

**Als Alternative:**
Montage der Schränke auf einem Sockel aus Aluminiumuntergestell mit Rundrohr d = 40 mm, pulverbeschichtet oder eloxiert, mit verstellbaren Schraubfüßen, 370 mm hoch mit vorgebauter Sitzbank aus einer 26 mm starken HPL-Vollkernauflage.

**Als Alternative:**
Montage der Schränke auf einem bauseitigen geschlossenen und gefliesten Sockel, 370 mm hoch. Auf dem Sockel ist eine Aluminiumkonstruktion zu befestigen, auf die die Schränke montiert werden. Die Konstruktion ragt ca. 250 mm über den Sockel. Darauf wird eine vorgebaute Sitzbank aus einer 26 mm starken HPL-Vollkernauflage befestigt.

**08/2024**